附件（一）询价设备清单及配置

询价设备清单

（一）医用创口冲洗机（壁挂式）

（二）医用创口冲洗机（床式）

1. 设备名称：医用创口冲洗机（壁挂式）

数 量： 壹 台

技术需求及配置：

输入功率 20～3200（VA）

电源 a.c.220V,50Hz

进水温度 ≥ 8 ℃

进水压力 0.15～0.75（MPa）

环境温度 10～40(℃)

相对湿度 ≤80%

清水扬程范围 10～160(cm)

洗液扬程 80(cm)

清水流量 在350ML/min～1000ml/min范围内可调

洗液流量 105mL/10s

出水温度 26～36(℃）

清洗管长度 ≥150cm

工作模式 自动、清水、洗液、自洁、打印

噪音 ≤65dB(A)

清洗液容积 250ml

专用喷头 水液分离

1. 设备名称：医用创口冲洗机（床式）

数 量： 壹 台

技术需求及配置：

输入功率 20～3200（VA）

电源 a.c.220V,50Hz

进水温度 ≥ 8 ℃

进水压力 0.15～0.75（MPa）

环境温度 10～40(℃)

相对湿度 ≤80%

清水扬程范围 10～160(cm)

洗液扬程 80(cm)

清水流量 在350ML/min～1000ml/min范围内可调

洗液流量 105mL/10s

出水温度 26～36(℃）

清洗管长度 ≥150cm

工作模式 自动、清水、洗液、自洁、打印

噪音 ≤65dB(A)

清洗液容积 250ml

专用喷头 水液分离