**广西中医药大学第一附属医院电梯维保**

**服务采购询价函**

我院拟对东葛院区电梯维保服务项目进行采购，现就该事项的服务价格进行询价，请参与该询价事项的单位根据下述内容进行报价。

**一、项目名称**

东葛院区电梯维保服务

**二、服务地点**

广西中医药大学第一附属医院东葛院区

**三、项目采购期限**

2022年1月1日至2024年12月31日。

**四、服务范围：**

东葛院区15台电梯

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **楼号** | **型号** | **数量(台）** | **层站** | **速度（M/S）** | **载重KG** |
| **阿尔法电梯** | **门诊** | **ALB-Ⅱ/1600/1.0** | **3** | **6/6** | **1.0** | **1600** |
| **乔治电梯** | **住院综合楼** | **GEP800/1.0-VVVF** | **1** | **3/3** | **1.0** | **800** |
| **精工电梯** | **住院综合楼** | **W14201** | **1** | **22/22** | **0.8** | **300** |
| **西子奥的斯电梯** | **医技楼** | **OH-5100** | **1** | **7/7** | **1.0** | **1600** |
| **西子奥的斯电梯** | **办公楼** | **OH-5100** | **1** | **6/6** | **1.0** | **1000** |
| **西子奥的斯电梯** | **住院北楼2号** | **OH-5100** | **1** | **5/5** | **1.0** | **1600** |
| **西子奥的斯电梯** | **后勤楼** | **OH-5100** | **1** | **8/8** | **1.0** | **800** |
| **西子奥的斯电梯** | **制剂楼** | **OH-5100** | **1** | **4/4** | **1.0** | **1000** |
| **顺达电梯** | **洗衣房** | **TWJ3-1VF** | **1** | **2/2** | **0.4** | **300** |
| **西子奥的斯电梯** | **急诊楼1号** | **X021VF** | **1** | **7/7** | **1.0** | **1000** |
| **西子奥的斯电梯** | **急诊楼2号** | **X021VF** | **1** | **7/7** | **1.0** | **1000** |
| **西子奥的斯电梯** | **金海楼** | **XO-STAR** | **1** | **8/8** | **1.0** | **1000** |
| **西子奥的斯电梯** | **住院北楼1号** | **XO-STAR** | **1** | **6/6** | **1.0** | **1600** |

**五、供应商资格要求**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的[财务会计制度](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)。

3、供应商须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格以及相应经营范围的；其经营范围应包括电梯维保、维修业务且持续业务5年以上，维修、维保人员应持有《电梯机械安装维修证》（T1）或《电梯电气安装维修证》（T2）。

4、中华人民共和国境内具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯A级资质的电梯维护保养单位或电梯制造商,并且具有有效的营业执照（或三证合一证书）。

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

6、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

7、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、在以往的采购活动中无违法、违纪、违约行为。

9、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，供应商及其法定代表人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标；供应商近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息。

10、供应商从2019年1月1日至投标截止时间从事过3家单个合同维保5台及以上的电梯维保业绩（提供服务合同原件或者复印件加盖公章为准，合同中需反应出数量，若合同中反应不出台数的，须由维保合同业主方出具维保台数，加盖单位公章，并留联系人姓名和联系方式备查）。

11、供应商应在南宁市设有长期稳定的售后服务机构（提供地址、人员、联系方式等、监督服务电话信息）。

12、本项目不接受联合体磋商。

13、本采购文件所含内容是合同中的组成部分。

**六、对供应商的其他具体要求**1、供应商应自行对项目现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能供供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外费用或索赔的要求。供应商在投标之前必须全面详细了解项目情况，投标时，如有对项目要求有误解或者设备材料有遗漏的，由供应商自行负责。  
2、供应商应当按照合同约定全面履行义务，完成中标项目，不得向他人转让中标项目。

3、为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,供应商的维保人员须持7日内核酸检测结果为阴性的检测报告才能进场。

**七、具体服务要求**

1、供应商应提供年度维保大纲及月度维保的详细计划，

2、 接到电梯故障通知后，供应商应在30分钟内到达现场。逾期或超时的，第一次扣罚200元，第二次扣罚相当于一个月的维保费用，第三次则视为违约。经业主确认，采购人有权终止委托合同，由此引起的所有损失，由供应商自行承担。由于维修人员未在规定时间到达，在此期间发生的安全事故，属维保不当，供应商承担所造成的全部经济损失和法律责任。（采购人通知供应商维修的时间为起算节点以采购人电子邮件、微信、短信等其他有具可查的时间为准。）

3、现场维修或维保人员应持有《电梯机械安装维修证》（T1）或《电梯电气安装维修证》（T2）以及其他法律允许的证书。

**八、服务标准**

供应商维护保养、维修电梯时应遵循以下准则（包含但不限于）：

1、电梯维护保养规则TSG T5002-2017

2、电梯维修规范GB/T 18775-2002

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

**九、检验标准：**

电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2009

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

**十、维保性质：**采用半包方式。

半包维保中更换零部件单件在300元（含税）及以下的，由供应商免费提供。免费提供的零配件（部分）清单见合同附件；

备注：更换零部件单件在300元（含税）以上的由采购人负责购买或由采购人委托供应商购买的，供应商均免费更换。

附件：

300元及以下所含免费材料清单（包含但不限于）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 元件代号 | 元件名称 |
| **电气部分** | | |
| 1 | BZ | 直流蜂鸣器 |
| 2 | BZ | 蜂鸣器 |
| 3 | BZ | 对讲机呼叫蜂鸣器 |
| 4 | CALL | 对讲机呼叫按钮 |
| 5 | CALL | 对讲机呼叫按钮 |
| 6 | CLOSE | 关门按钮 |
| 7 | CLOSE | 轿顶检修关门按钮 |
| 8 | DMC.CUT | 门机开关 |
| 9 | E．STOP | 急停开关 |
| 10 | E．STOP | 急停开关 |
| 11 | E．STOP | 急停开关 |
| 12 | FAN | 轿内风扇开关 |
| 13 | PLASEH TYPE CPI | 轿内指层灯 |
| 14 | HALL.B | 外召唤按钮 |
| 15 | LED OR LAMP IND | 厅外指层灯 |
| 16 | LIGHT－1 | 轿内照明灯 |
| 17 | LIGHT | 轿内照明灯开关 |
| 18 | LIGHT | 照明电源刀闸开关 |
| 19 | MANT | 检修开关 |
| 20 | MHS | 安全窗开关 |
| 21 | OPEN | 开关按钮 |
| 22 | ORS | 关门超负载开关 |
| 23 | OZ | 开门区继电器 |
| 24 | PL | 电源指示灯 |
| 25 | RECT | 继电器回路电源保险管 |
| 26 | SHOE | 安全触板开关 |
| 27 | SINGAL－1 | I/O电路板电源保险管 |
| 28 | SINGAL－2 | I/O电路板电源保险管 |
| 29 | WD110 | 负载110％开关 |
| 30 | WD80 | 负载80％开关 |
| 31 | WD50 | 负载50％开关 |
| 32 | 100R | 微动平层继电器 |
| 33 | 40D | 门联锁继电器 |
| 34 | 50B | 安全继电器 |
| 35 | GRT.S | 限速器断绳开关 |
| 36 | OB.S | 油压缓冲器开关 |
| 37 | GK | 井道照明开关 |
| 38 | RECT2 | 桥式整流硅 |
| 39 | RECT3 | 桥式整流硅 |
| 40 | RECT4 | 桥式整流硅 |
| 41 | XCLS | 上限位开关继电器 |
| 42 | XDLS | 下限位开关继电器 |
| 43 | X40D | 轿门联锁继电器 |
| 44 | / | 限速开关 |
| 45 | / | 制动器开关 |
| 46 | / | 检修盒开头 |
| 47 | / | 整流器 |
| 48 | / | 检修盒插座 |
| 49 | / | 电源开关 |
| 50 | / | 相序继电器 |
| 51 | / | 电梯应急照明及对讲用蓄电池 |
| 52 | / | 电梯极限、限位、减速等行程开关 |
| 53 | / | 电梯轿厢风扇 |
| 54 | / | 井道照明灯 |
| 55 | / | 电梯配件市场低于300（含）元电梯  其它配件 |
| **机械部分** | | |
| 1 | NSK | 门机轴承 |
| 2 | / | 偏心轮 |
| 3 | / | 轿厢靴衬 |
| 4 | / | 对重靴衬 |
| 5 | / | 厅门三角锁芯 |
| 6 | / | 紧固件 |
| 7 | / | 轿门滑块 |
| 8 | / | 厅门滑块 |
| 9 | / | 厅门传动钢丝绳 |
| 10 | / | 开口销及各类卡簧 |
| 11 | / | 扶手带托轮 |
| **辅材部分** | | |
| 1 | / | 毛刷 |
| 2 | / | 钙基脂 |
| 3 | / | 排刷 |
| 4 | / | 棉纱 |
| 5 | / | 油杯润滑油 |
| 6 | / | 绝缘胶布 |
| 7 | / | 补锈漆 |
| 8 | / | 牙箱油 |

**十一、报价说明**

按一年维保期进行整体报价，包含维保过程中的维修维护、保养、定期检查清洗、人工、保险、主材、辅材、加班费、利润、税金、政策性文件规定的一切费用。

**十二、报价截止日期**

报价截止日为2021年9月18日下午18时。

**十三、报价方式**

报价供应商以加盖单位公章的密封信函方式报价。

**十四、报价地点**

供应商请将营业执照、资质、本项目报价、电梯维保服务相关业绩等资料交至医院后勤部，同时将资料电子版发至邮箱：[878769951@qq.com](mailto:878769951@qq.com)

**十五、询价项目主管部门联系人及联系方式**

联系人：罗青 联系电话：18154561568