**1、技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、型号和详细技术参数及性能配置要求** | **单位** | **数量** | **单价限价 （元）** | **合计** |
| 1 | 大5匹冷暖变频天井式空调 | ▲品牌：美的 ▲型号：RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)  1、APF：≥3.60  ★2、额定制冷量:≥12190W；  3、额定制热量: ≥13590W；  ★4、额定制冷功率: ≤4805W；  ★5、额定制热功率: ≤4005W；  6、噪音：室内机：≤49dB（A）（高风档）；室外机：≤59dB（A）（高风档）；  7、循环风量: ≥2045m3/h；  8、电源规格：380V 3N～50Hz；  ★9、能效能效：一级；  10、制冷剂：R32制冷剂；  ★11、投标时提供产品第三方检测报告及节能证书；供货时提供产品生产厂家开具的供货证明及售后服务承诺书。 | 套 | 5 |  |  |
| 2 | 铜管 | 大5匹加长铜管(含保温、电源线、扎带、空开） | 米 | 已实际安装为准 |  |  |
| 3 | 排水管 | PVC内机排水管DN25-40（含保温） | 米 | 已实际安装为准 |  |  |
| 4 | 凿墙洞费 | 水磨砖孔 | 个 | 已实际安装为准 |  |  |
| 5 | 室外机支架 | 5匹室外机支架（含横条、膨胀钉、机脚钉） | 副 | 5 |  |  |
| 6 | 项目总限价 | | | |  |  |

1.采购货物为上述要求的品牌及型号。

2.质保期：保修6年（自交货并安装验收合格之日起计）。

3.报价包括安装费用，保险费用和各项税费；