附件1

设备名称: 移动充气帐篷

数量：五台

设备主要技术参数：

36平米高压充气帐篷

****

1、尺寸：投影尺寸：6.0m\*6.0m\*3.0m

2、外蓬：白色PVC涂层材料，克重≥750g/㎡，材料具有防水、抗紫外线、强度高，防燃、防霉、抗紫外线、防潮等功能，阻燃等级：M2(欧盟阻燃标准)

3、气柱：气柱φ125mm,具有良好的防穿刺能力每根气肋具有独立气室，可串通为一体式充排气，具有良好的气密性,高压气柱压力不小于0.5MPa，采取无焊缝一体化加工，减少维修，避免焊缝的泄气风险，配支撑杆6套

4、内衬：银灰色涂银布

5、地布：灰色PVC双面涂层夹网布

6、正门：1200mm\*2000mm ，共2扇（门口制作连接片预埋件）

7、窗户：695mm\*615mm，共6扇，（六宫格式，PVC配件式开启方式，配防雨条）

8、通风口：φ350mm，共4个

9、功能口：直径150mm，共1个

10、维修包：维修胶水1管/维修片(100mm\*100mm.外篷料、地布料各5片）/2磅锤子1把

11、细节：

（1）外篷底部制作300mm培土层，直接压土或配合沙袋使用

（2）内部配有金属支撑杆、可悬挂地图等物品

（3）内部顶部配D型环吊灯环3个

（4）门口制作连接片（PVC配件式连接片1片），可与同类帐篷连接

12、标识：

（1）顶篷两侧“红十字+中国卫生”横版 共2套

（2）窗户两侧“红十字+中国卫生”横版 共2套

（3）门上500mm\*250mm魔术贴，上印“XX帐篷”共2套

13、高压充排一体泵：

充气参数：

（1）公称容积流量：0.25m³/min1.5KW

（2）额定排气压力：1.2MPA

（3）机组输入比功率：12.2KW

（4）额定电压：220V

（5）转速：2800r/min

（6）额定电流：10A

排气参数：

（1）功率：750W

（2）额定电压：220V

（3）频率：50HZ

（4）流量：200L/min

（5）真空度：-92Kpa

（6）进气口螺纹：M12\*1.2 5& G1/4

（7）机器噪音;≤58db

其他参数：

（1）重量35kg

（2）尺寸：660mm\*470mm\*390mm

14、配置：

（1）主体帐篷1顶（含连接片1片）。

（2）高压充排一体泵1台。

（3）500mm三角地钎8根。

（4）2磅锤子1把。

（5）维修胶1罐。

（6）外篷及地布材料100mm\*100mm的维修片各5片。

15、特点：

工艺：外篷主体结构使用高频热合热封工艺制作

充气时间：充气时间16-20min

抗风能力：可抗10级大风(24.5～28.4m/s)

抗雪能力：30kg/㎡

抗雨能力：17㎜/h

使用环境：可在恶劣气象条件下使用，海拔4000～5000m

寿命：耐用性好，寿命大于10年

实用面积：内部使用空间大

工作温度：-45℃—+70℃

储存温度：-45℃—+70℃

补气周期：≥60天

16、包装样式：白色PVC包布，上制作PVC大把手

17、重量：240kg

18、打包尺寸：1.5m\*1.1m\*1.1m