附件

设备名称: 超声线阵探头

数量：壹个

设备主要技术参数：

- 应用领域: 小器官（不包含眼部），外周血管

- 带宽: 3.0-11.0 MHz

- 阵元数: 192

- 扫描范围(最大): 38 mm

- 扩展成像: 40°

- 偏转角度: +/-10°,20°(B); +/-10°, 20°, 30° (C, PW)

- 深度: 1.5-35cm

- 物理尺寸: 55.6mm x 22mm

- 声透镜: 43.5mm x 8.2mm

- B模式频点: 3.0-8.3, 4.4-9.2, 5.6-11.0 MHz

- 谐波频点: 7.0, 8.0, 9.0 MHz

- 多普勒频点: 4.2, 5.0, 7.1 MHz

- 穿刺架: NGB-043, 多角度, 可消毒; NGB-044, 多深度, 可消毒