附件1

设备名称: 自动煎煮机

数量：六台

设备主要技术参数：

技术参数：

1. ★煎药锅容量：5000ml

2. ★煎药锅数量：10个

3. 一次煎药量：1—50付（可同时处理10个中药处方）

4. ★煎药锅尺寸：φ190mm×240mm

5. 额定电压：220Ｖ±10%,50/60HZ

6. 总 功 率：10000W

7. ★煎药单锅的功率：武火1000W 文火500W

8. 煎药时间设定：武火时间：1—99分钟

文火时间：1—99分钟

9. 工作方式： 电脑程序控制，武火、文火自动转换，单锅控制，根据需要选择工作锅数

10. ★储物柜尺寸： 长×宽×高（mm）1050×580×430

11. 台面尺寸： 长×宽（mm）1540×662

12. 整机尺寸： 长×宽×高（mm） 1540×662×820

13. 整机重量： 75公斤

14. 整机材料： 不锈钢

15. 每付中药用电量：0.08度—0.12度—0.24度（0.08度为同时煎三付中药，0.12度为同时煎两付中药，0.24度同时煎一付中药）

性能特点：

1. 材料

整机采用不锈钢板材，整洁光滑，易于清洗保养；电控板面膜采用优质材料，具有抗划伤，耐高低温，使用寿命长久等优点。

2. 程序控制

电脑程序控制，可控硅作为主控回路，无触点，无噪音，故障率低，安全可靠；文火武火自动转换，时间范围大，可根据药性自行设定煎药时间，转换和结束时有蜂鸣器报警。

3. 工作方式

本机采用常温常压下工作，同时设有10个煎药锅（一次煎药量1—50付，可同时处理10个中药处方），可以单锅控制，各线路操作独立，互相不干扰。

4. ★保护装置

锅底温度设置250度自动断电，防干烧；加热盘采用特制黑金板材加包优质铝材、内置经高温回火的加热管，三层保护防化功能，比普通铝材加热盘表面熔点高出200度。具有熔点高、升温快、耐高温、防老化、寿命长、效能高、节约能源等优点。

5. ★中药煎煮锅

采用专业中药煎煮锅，容量5000ml，“倒凸型”设计，防止药液外溢，设有药渣挡板以及滤孔，无需二次过滤。

6. 操作

操作台面为整张板材，长短、宽度合理，适宜操作；装锅孔位采用模具冲孔返沿边，具有防水功能。

7. 其他

箱体设有大型储物柜，用于储存物品；本机装有两个带刹车的万向轮，两个定向轮，方便运输和搬移。