附件1

设备名称: 胸腹腋提腔组合拉勾

数量：壹套

设备主要技术参数：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 招标技术要求 |
| l | 功能要求 | 可腋下提腔 |
| 2 | 材质 | 0Cr18Ni9 |
| 2.1 | 床沿固定扣 | 应牢固 |
| 2.2 | 立杆 | 表面应光洁与固定扣配合顺畅 |
| 2.3 | 横杆 | 表面光洁 |
| 2.4 | 二相夹持链接器 | 夹持力不少于60Kg |
| 3 | 提拉器 | 齿条移动顺畅，提拉力不小于15OKg |
| 4 | 拉钩 | 光洁无毛刺 |
| 5 | 消毒箱 | 铝合金 |
| 6 | 其他 | 304不锈钢 |
| 7 | 外观 | 机器表面应平整，光洁，鼓体丝纹应清晰 |
| 8 | 消毒 | 整机可高温消毒，低温等离子多种灭菌消毒 |
| 9.1 | 技术支持 | 有厂家技术支持，维修工程师 |
| 9.2 | 响应时间 | 响应时间不超过4小时 |