附件5

设备名称: 体外冲击波治疗仪

数量：壹台

设备主要技术参数：

工作原理：

体外冲击波治疗仪（以下简称治疗仪）是压缩机产生的气动脉冲声波转化成精准的弹道式冲击波，通过物理学介质传导（如空气、液体等）作用于人体，产生生物学效应，是能量的突然释放而产生的高能量压力波，具有压力瞬间增高和高速传导的特性。通过治疗探头的定位和移动，可以对疼痛发生较为广泛的人体组织产生松解粘连、疏通组织的作用。

招标参数：

1、压强1×10²kPa-5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；

2、频率1-22Hz，调节步进值0.5Hz；

3、冲击次数100-9900次，步进值100次；

4、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；

5、标配冲击手枪，冲击手枪配备6种治疗探头，包含变频/标准/深层/聚焦/穴位治疗头；

\*7、标配按摩手枪，按摩手枪配备7种治疗探头，满足多种治疗需求；

\*8、选用高品质钢化触摸板和8寸真彩触摸显示屏，带语音播报功能，操作更加友好；

\*9、内置200个处方，便于医师操作使用；

10、标准配置：1把冲击手枪，配备6个治疗探头，1把按摩手枪，配备7个治疗探头，1个子弹体，1个腔管。

11、台车尺寸：长485 mm，宽480mm，高890mm，允差±15%。

12、进口核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，进口部件可提供报关证明资料。

13.该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。

14.生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

15.生产厂家具备高新技术企业证书。

16.生产厂家荣获省长质量奖。

17.生产厂家为全国守合同重信用企业。

18.为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。

19.生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。

20.产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。

产品优势：

8 寸触摸屏显示，操作方便；压强调节范围：1～5×10²kPa, 步进0.1×10²kPa；治疗探头频率：1 ～ 22Hz，步进0.5Hz，允差±10%；冲击波次数：100-9900 次，步进100 次；标配一把冲击治疗手枪，传导子：标配6种传导子，包含变频/标准/深层/聚焦/穴位治疗头；标配一把按摩手枪，按摩手枪配备7 种治疗头；冲击治疗手枪和按摩手枪可同时独立工作；处方：具有处方200 个，治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能，内置空气压缩机，具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方，具有语音播报功能。

适应症：

适用于疼痛的辅助治疗。