附件7

设备名称: 电子胆道镜

数量：壹台

设备主要技术参数：

1. 成像控制器

1.1LED光源或氙气光源，调节档位数≥3档；

1.2 具有图像冻结/解除冻结模式；

★1.3支持图像显示放大/缩小；调节档位数≥2档；

★1.4图像显示边框模式≥6种；

1.5具有白平衡功能，连接导管时可调节白平衡；

1.6视频输出格式：支持DVI和CVBS视频输出，并满足中国PAL制式标准；

1.7适配至少两种不同规格的成像导管，能提供多种诊疗手段；

2. 显示器

4.1尺寸≥24英寸医用级LCD显示器

★4.2支持全屏、画中画模式、画外画模式；

4.3视频输入信号：DVI-D，VGA，CVBS，S-VIDEO，YPBPR/RGBS，3G-SDI；

配置：成像控制器 1台

 显示器 1台

 台车 1台