附件9

设备名称: 多功能清洗槽

数量：3台

设备主要技术参数：

多功能清洗槽组参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 实际内容 |
| 1 | **初洗、酶泡清洗槽组（包括：初洗槽、酶泡槽、冲清洗槽电动升降防护罩、高压水枪、高压气枪、功能背板、LED顶部工作灯）** | **一、初洗、酶泡清洗槽** |
| 1、整体尺寸要求 | 整体尺寸大于或等于1800\*700\*850+1200 |
| 2、台面功能结构要求 | 二个内槽、一个沥水台 |
| 3、内槽尺寸要求 | 内槽尺寸大于或等于600\*450\*250 |
| 4、内槽材质要求 | 316不锈钢 |
| 5、整体材质要求 | 304不锈钢 |
| 6、台面不锈钢厚度、表面处理方式要求 | 厚度为1.5MM，表面拉丝处理 |
| 7、柜门要求 | 采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合鍂、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响，不易形成水垢 |
| 8、拉手要求要求 | 不锈钢材质、和柜门一次冲压陷入式拉手 |
| 9、顶部工作灯 | 顶部嵌入式圆形LED暧光不伤眼灯 |
| **二、电动升降防护罩** |
| 1、升降要求 | 采用电动升降 |
| 2、防护罩材质要求 | 进口高透明压克力，厚度8mm |
| 3、前挡板要求 | 前档板可自由翻起 |
| 4、控制方式要求 | 两种控制方式，脚控和手控两种 |
| 5、脚踏要求 | 采用塑料外壳轻触式脚踏 |
| **三、伸缩水龙头** |
| 1、材质要求 | 304不锈钢材质 |
| 2、水源要求 | 双路双温 |
| 3、旋转要求 | 180度可旋转 |
| 4、伸缩要求 | 拉伸使用 |
| **四、高压水枪** |
| 1、枪嘴要求 | 大于或等于8个可换枪嘴 |
| 2、枪体要求 | 日本进口枪体 |
| 3、枪体材质要求 | ABS塑料材质 |
| 4、水管要求 | 管径大于或等于8mm，可伸缩式弹磺型 |
| 2 | **漂洗槽（包括：漂洗槽、高压水枪、功能背板、LED顶部工作灯）** | **一、初漂槽** |  |
| 1、整体尺寸要求 | 整体尺寸大于或等于1050\*700\*850+1200 |
| 2、台面功能结构要求 | 一个内槽、一个沥水台 |
| 3、内槽尺寸要求 | 内槽尺寸大于或等于600\*450\*250 |
| 4、内槽材质要求 | 316不锈钢 |
| 5、整体材质要求 | 304不锈钢 |
| 6、台面不锈钢厚度、表面处理方式要求 | 厚度为1.5MM，表面拉丝处理 |
| 7、柜门要求 | 采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合鍂、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响； |
| 3 | **精洗、冲洗槽组（包括：精洗、冲洗槽组、电动升降防护罩、高压水枪、高压气枪、功能背板、LED顶部工作灯）** | **一、精洗、冲洗槽组** |  |
| 1、整体尺寸要求 | 整体尺寸大于或等于1800\*700\*850+1200 |
| 2、台面功能结构要求 | 二个内槽、一个沥水台 |
| 3、内槽尺寸要求 | 内槽尺寸大于或等于600\*450\*250 |
| 4、内槽材质要求 | 316不锈钢 |
| 5、整体材质要求 | 304不锈钢 |
| 6、台面不锈钢厚度、表面处理方式要求 | 厚度为1.5MM，表面拉丝处理 |
| 7、柜门要求 | 采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合鍂、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响； |
| 8、拉手要求要求 | 不锈钢材质、和柜门一次冲压陷入式拉手 |
| 9、顶部工作灯 | 顶部嵌入式圆形LED暧光不伤眼灯 |
| **二、电动升降防护罩** |  |
| 1、升降要求 | 采用电动升降 |
| 2、防护罩材质要求 | 进口高透明压克力，厚度8mm |
| 3、前挡板要求 | 前档板可自由翻起 |
| 4、控制方式要求 | 两种控制方式，脚控和手控两种 |
| 5、脚踏要求 | 采用塑料外壳轻触式脚踏 |
| **三、伸缩水龙头** |  |
| 1、材质要求 | 304不锈钢材质 |
| 2、水源要求 | 双路双温 |
| 3、旋转要求 | 180度可旋转 |
| 4、伸缩要求 | 拉伸使用 |
| **四、高压水枪** |  |
| 1、枪嘴要求 | 大于或等于8个可换枪嘴 |
| 2、枪体要求 | 日本进口枪体 |
| 3、枪体材质要求 | ABS塑料材质 |
| 4、水管要求 | 管径大于或等于8mm，可伸缩式弹磺型 |
| 4 | **终末洗槽（包括：终末洗槽、高压水枪、功能背板、LED顶部工作灯）** | **一、终末洗槽** |  |
| 1、整体尺寸要求 | 整体尺寸大于或等于1050\*700\*850+1200 |
| 2、台面功能结构要求 | 一个内槽、一个沥水台 |
| 3、内槽尺寸要求 | 内槽尺寸大于或等于600\*450\*250 |
| 4、内槽材质要求 | 316不锈钢 |
| 5、整体材质要求 | 304不锈钢 |
| 6、台面不锈钢厚度、表面处理方式要求 | 厚度为1.5MM，表面拉丝处理 |
| 7、柜门要求 | 采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合鍂、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响； |
| 五 | **初洗、酶泡清洗槽组（包括：初洗槽、酶泡槽、冲清洗槽电动升降防护罩、高压水枪、高压气枪、功能背板、LED顶部工作灯）** | **一、初洗、酶泡清洗槽** |  |
| 1、整体尺寸要求 | 整体尺寸大于或等于1900\*700\*850+1200 |
| 2、台面功能结构要求 | 二个内槽、一个沥水台 |
| 3、内槽尺寸要求 | 内槽尺寸大于或等于600\*450\*250 |
| 4、内槽材质要求 | 316不锈钢 |
| 5、整体材质要求 | 304不锈钢 |
| 6、台面不锈钢厚度、表面处理方式要求 | 厚度为1.5MM，表面拉丝处理 |
| 7、柜门要求 | 采用晶钢材质，表面钢化晶玻璃、门框为合鍂、铸造式拉手、圆滑不伤手、关门时具有阻尼式门较，不会产生异响； |
| 8、拉手要求要求 | 不锈钢材质、和柜门一次冲压陷入式拉手 |
| 9、顶部工作灯 | 顶部嵌入式圆形LED暧光不伤眼灯 |
| **二、电动升降防护罩** |  |
| 1、升降要求 | 采用电动升降 |
| 2、防护罩材质要求 | 进口高透明压克力，厚度8mm |
| 3、前挡板要求 | 前档板可自由翻起 |
| 4、控制方式要求 | 两种控制方式，脚控和手控两种 |
| 5、脚踏要求 | 采用塑料外壳轻触式脚踏 |
| **三、伸缩水龙头** |  |
| 1、材质要求 | 304不锈钢材质 |
| 2、水源要求 | 双路双温 |
| 3、旋转要求 | 180度可旋转 |
| 4、伸缩要求 | 拉伸使用 |
| **四、高压水枪** |  |
| 1、枪嘴要求 | 大于或等于8个可换枪嘴 |
| 2、枪体要求 | 日本进口枪体 |
| 3、枪体材质要求 | ABS塑料材质 |
| 4、水管要求 | 管径大于或等于8mm，可伸缩式弹磺型 |

