附件2

设备名称: 验光仪

数量：壹台

设备主要技术参数：

AR-1 验光仪

技术参数

▲1.电脑验光：

1.1球镜：-30.00D至25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.2柱镜：0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.3轴位：0至 180° (1° / 5°增量）

1.4 最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2.瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)

 近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm

3.瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）

▲4. 双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

▲5.CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式

6.隐形眼镜度数测量

7.测量方式：自动/手动

▲8.显示：6.5 英寸可倾斜式彩色 LCD 液晶屏

9.打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机

10.接口：RS-232C,USB,LAN

11.电源及功耗: AC 100 至 240 V 50 / 60 Hz ,100 VA

12.尺寸及重量：260 (W) x 495 (D) x 457 (H) mm / 20 kg

配置清单

1. 主机 1台

2. 打印纸 3卷

3. 电源线 1根

4. 防尘罩 1个

5. 下颔托垫纸 1叠

6. 下颔托垫纸固定销钉 2颗

7. 模拟眼 1个

8. 使用说明书 1本

9. 产品合格证 1张

10. 电动桌 1台