附件3

设备名称: 彼岸微型打孔钻手柄及钻头

数量：壹套

设备主要技术参数：

1、 手柄前端弯型，方便于蹬骨底板打孔、耳蜗手术及耳内镜手术。

2、 超轻设计手柄，马达与手柄一体，转速：12000转/分

3、 无碳刷马达并自带感应器,手柄连线可高温高压消毒

4、 可与OSSEODUO主机连接或连接专用脚踏开关

5、 钻头从0.35mm-2,3mm可供选择。钻头精细及可弯曲。

配置清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **规格** | **数量** |
|  | 显微耳钻手柄（适用于弯型钻头）x1  注：可与OSSEODUO多功能型台式机连接  脚踏（内置电池）x1 | 1 |
|  | 一次性使用灭菌磨钻 金刚砂弯钻头 直径 0.8 mm | 1 |
|  | 一次性使用灭菌磨钻 金刚砂弯钻头 直径 1.4 mm | 1 |
|  | 一次性使用灭菌磨钻 金刚砂弯钻头 直径2.3 mm | 1 |
|  | 一次性使用灭菌磨钻 钨碳钢弯钻头 直径1 mm | 1 |
|  | 一次性使用灭菌磨钻 钨碳钢弯钻头 直径1.8 mm | 1 |
|  | 一次性使用灭菌磨钻 钨碳钢弯钻头 直径2.3 mm | 1 |
|  | 骨钻，钨碳刚钻头，长70mm,钻头直径010 | 2 |
|  | 骨钻，钨碳刚钻头，长70mm,钻头直径023 | 2 |
|  | 骨钻，钨碳刚钻头，长70mm,钻头直径031 | 2 |
|  | 骨钻，钨碳刚钻头，长70mm,钻头直径050 | 2 |
|  | 骨钻，钨碳刚钻头，长70mm,钻头直径070 | 4 |
|  | 骨钻，金刚砂钻头，长70mm，钻头直径008 | 2 |
|  | 骨钻，金刚砂钻头，长70mm，钻头直径010 | 2 |
|  | 骨钻，金刚砂钻头，长70mm，钻头直径035 | 1 |
|  | 骨钻，金刚砂钻头，长70mm，钻头直径040 | 1 |
|  | 骨钻，粗金刚砂钻头，长70mm，钻头直径031 | 1 |