附件1

设备名称: 纤维输尿管肾镜（小儿常规款）

数量：壹根

设备主要技术参数：

1. 视场角 82°

2. 视向角 0°

3. 工作长度 430mm

4. 目镜罩外径θ31.75mm

5. 视场角中心分辨力标称值 2.4C/（°）

6. 插入最大部分宽度 3.7mm，器械通道最小宽度 1.4mm

7. 有效景深范围景深 2-10mm

8. 镜 管 插 入 头 部 直 径 6/7.5Fr ， 辅 助 器 械 最 大 尺 寸 可 容 纳1x4Fr/2x2.4Fr

9. 支持高温高压消毒方式或低温等离子任意单一消毒方式

10. 一体化镜桥，激光焊接密封，保证密封性

11. 蓝宝石镜头，镜内采用进口传像束，可承受术中操作范围的弯曲需求

12. 双水阀大通道结构，双重阻水设计

13. 30000 高清像素，图像清晰无死点

14. 前端设计圆滑，易通过输尿管口，防止损伤组织

15. 导光束可适配 Wolf、Olympus、Storz 等众多品牌

16. 内窥镜手柄（拥有外观专利设计证书），基于人体工程学的立体把手设

计，方便使用者操作。

纤维输尿管肾镜产品配置单

（可选配 2.4Fr、3Fr、4Fr，600mm 输尿管异物钳，活检钳,取石钳及消毒盒）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 纤维输尿管肾镜 | 1 | 条 |
| 硅胶帽，10个/包 | 1 | 包 |
| 薄膜阀，10个/包 | 1 | 包 |
| 接头 | 1 | 个 |
| 使用说明书 | 1 | 份 |
| 合格证 | 1 | 张 |
| 保修卡 | 1 | 份 |
| 清洗毛刷 | 1 | 条 |
| 清洗球 | 1 | 个 |