**仙葫院区9楼血透室增加多联机空调清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备材料名称** | **技术参数及性能配置** | **单位** | **数量** | **参考档次** |
| 1 | 天井式多联机 | 制冷量（KW）：7.1制热量  （KW）:8.0电源:220v~50Hz噪音：29db(A)参考外形尺寸（mm）：1100\*1990\*450 | 台 | 7 | 美的、格力、海尔 |
| 2 | 壁挂式多联机 | 制冷量（KW）：2.5制热量  （KW）:2.8电源:220v~50Hz噪音：22db(A)参考外形尺寸（mm）：550\*199\*450 | 台 | 1 | 美的、格力、海尔 |
| 3 | 多联式外机主机 | 制冷量（KW）：56.0制热量（KW）:63  电源:380v3N~50Hz噪音：40db(A)参考外形尺寸（mm）：1340\*1760\*825 | **台** | **1** | 美的、格力、海尔 |
| 4 | 线控器 | 匹配空调 | 台 | **8** |  |

**辅材部分**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调铜管（含保温） | 匹配空调 | 米 | 110 | 以实际施工为准 |
| 2 | 冷媒补充 | 匹配空调 | 项 | 1 | 以实际施工为准 |
| 3 | 品牌专用分支器 | 匹配空调 | 套 | 7 | 以实际施工为准 |
| 4 | 主机电缆 | 3\*10mm²+2\*6mm² | 米 | 85 | 以实际施工为准 |
| 5 | 内机电线 | 2\*2.5mm²+1\*1.5mm² | 米 | 100 | 以实际施工为准 |
| 6 | 屏蔽信号线 | 3\*1mm² | 米 | 85 | 以实际施工为准 |
| 7 | 线管、吊杆等 |  | 批 | 1 | 以实际施工为准 |

**备注：报价包含设备费、旧空调拆卸费、费运输费、材料费、安装费、调试费、搬运费、税费等有可能发生 的一切费用。**