附件1

设备名称: 甲状腺功能测定仪

数量：壹台

设备主要技术参数：

一、 技术指标

1． 窗口本底：≤900CPM

2． 点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1

3． 窗口计数率：≥0.14（min×Bq）-1

4． 8小时稳定性：3%以内

二、 测量功能

1． 甲状腺摄碘率

2． 甲状腺抑制率

3． 过氯酸钾排泌实验

4． 有效半衰期测定

三、 特点

1． 外观精巧，结构紧凑，整体设计更加人性化。

2． 电动调节探头升降，方便不同身高人群的测量。

3． 测试标准源使用的蜡模，采用挂钩结构，加挂十分方便。

4． 通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc。

配置清单：

1、计算机 一套

2、打印机 一台

3、蜡膜及支架 一套

4、操作软件 一套

5、随机资料 一份