**广西中医药大学第一附属医院**

**病床采购需求**

1. 设备名称：医用双摇床。
2. 规格、型号：约2100\*935\*500mm。
3. 数量：48张。

四、功能配置

（1）整床具有2种调节功能：.背部升降：0-75°(±5°)，腿部升降：0-45°(±5°)，整体高度：约500mm。整床承重≥250Kg。

（2）产品材质：床体为冷轧碳素钢管 80×40 壁厚≥1.5mm，床腿为冷轧碳素钢管 50×50 壁厚≥1.5mm。整体冲孔板面，床体两侧各含有2个外表浸塑料引流挂钩。四角设有点滴输液架插孔。

（3）床头床尾板：床头床尾板采用ABS原生料整体一次性吹塑成型；床头床尾板与床体连接处设有锁定开关，开关设在外面，开关为钣金件一次冲压成型，采购电镀锌工艺，床尾板配备透明亚克力床头卡。

（4）护栏：为插式D 型扶手，表面硬化处理，至少有6支不锈钢护栏支柱，上下连接件为一次冲压成形钢件，厚度≥3.0mm，开关为防夹手设计，配有防松紧固件，可收缩平放，收缩时略高于床面，以防止床垫移位。

(5)床面采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部板，腿部板下有钢管加强筋，为双支撑卸力结构。

（6）脚轮：采用5 寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防异物卷入,独立刹车；轮面采用 TPR 高分子耐磨材料。

（7） 摇把：采用ABS折叠摇把，钢制万向节，设有过载保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。

（8）床垫：厚度不少于6cm，与床配套，采用至少40mm 优质海南优质椰丝棕片和至少20mm 经高温高压处理的高密度、高弹性海绵，外罩采用防水牛津布。

（9）配置：

①输液杆：两根，高度可调节，可插入床体四角的输液架孔内。

②床头柜：约420\*450\*750mm，为全ABS工程塑料模具一次注塑制作，柜体厚度不低于2mm；分上抽、下柜两层，上层由餐板和抽屉组成，下层由柜门和储物空间组成；储物柜内中间隔板可调节高度。柜体外部配置：隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩。

③床底置物架：一个，悬挂在床底架上。

五、保修期:质保3年，质保期内免费保修。