**一、供应商资格要求参数**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款内容** | **具体要求** |
| 1 | **资格证明文件组成** | 1.营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（**除自然人竞标外必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（**委托时必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）4.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年1月至首次响应文件提交截止时间内连续6个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为2024年1月至首次响应文件提交截止时间内连续6个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）6.供应商近期财务状况报表复印件**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**7.供应商直接控股股东信息表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）8.供应商直接管理关系信息表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**9.声明函；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）10.知识产权合规性声明；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**11.供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**13.供应商须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**14.无串通竞标行为的承诺函；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）15.本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。16.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；**注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 2 | **商务文件组成** | 1.商务条款偏离表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）2.供应商类似业绩证明文件（如有，必须提供）3.供应商认为需要提供的其他有关资料。**注：** **1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。****2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| **技术文件组成** | 1.报价函表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.整体实施方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.整体设计效果图方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.实施团队人员（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.质量管理和控制、施工安全承诺、服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有，请提供） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 **注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 3 | **报价文件组成** | 1.报价函；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**2.报价表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**） |

**二、采购项目需求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | ▲服务内容及技术需求 |
| 重新制作安装金海楼楼顶医疗美容整形科发光字招牌项目 | 本项目采购内容为“重新制作安装金海楼楼顶医疗美容整形科发光字招牌项目”，具体内容如下： **一、改造装饰时间** 2025年5月-6月 **二、改造装饰地点** 地点：广西中医药大学第一附属医院第二生活区金海楼楼顶▲**三、提升改造内容需求** 1.由供应商提供重新制作安装金海楼楼顶医疗美容整形科发光字招牌项目的整体设计效果图方案和实施方案，经采购人审核确认后全程由供应商组织实施执行。2.供应商实施团队要求有招牌设计制作安装的经验，团队人员至少6人，其中要求核心团队内须具有项目负责人1名、电工1名、高空作业人员1名、安全员1名、施工人员2名，**必须提供电工、安全员、高空作业人员的技术资格证明及其响应截止时间前6个月内，供应商为其缴纳的任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。**3.文化建设升级改造内容包含有：镀锌方通框架、镀锌冲孔发光字、电线电缆、水泥墩、开关电源、定时器、户外防水电箱等。4.具体详细参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲内容及技术需求详细参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目名称及 项目特征描述** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 楼顶大字 | 1.背框架钢结构采用40\*80\*1.2厚符合 GB/T6728-201标准。尺寸：21米\*2.2米。字体背架工艺材料型号:30\*50\*1.2焊接田字格固定字体。 | ㎡ | 46.2 |  |
| 2.字体背架采用:30\*50\*1.2焊接田字格固定字体。 | 个 | 20 |  |
| 3.猪笼架立柱采用Q235B，80\*80\*1.5厚镀锌方通，符合GB/T6728-2017标准；副梁采用Q235B，40\*40\*1.2厚镀锌方通，镀锌层均匀性满足GB/T13912-2020要求”。尺寸：500\*500\*4400mm | 个 | 16 |  |
| 4.猪笼架斜撑采用Q235B，80\*80\*1.5厚镀锌方通，符合GB/T6728-2017标准；副梁采用Q235B，40\*40\*1.2厚镀锌方通，镀锌层均匀性满足GB/T13912-2020要求”。尺寸：500\*500\*6000mm | 个 | 8 |  |
| 5.大字材质：1.2厚镀锌板，符合GB/T3280-2015标准，边缘打磨光滑无毛刺，表面防锈烤漆处理，围边80mm。蓝景LED灯珠，功率1.5W/颗，色温6500K显色指数Ra≥80，防水等级IP67，通过3C认证，使用寿命≥50000小时”，LED灯珠采用点阵式均匀排布，内置直径9mm，间距≤50mm，线路采用防水电缆连接，接线处做绝缘密封处理”。白天红色字体，晚上发白光。尺寸：1.8\*1.7米 | 个 | 7 |  |
| 6.小字材质：1.2厚镀锌板，符合GB/T3280-2015标准，边缘打磨光滑无毛刺，表面防锈烤漆处理，围边80mm。蓝景LED灯珠，功率1.5W/颗，色温6500K显色指数Ra≥80，防水等级IP67，通过3C认证，使用寿命≥50000小时”，LED灯珠采用点阵式均匀排布，内置直径9mm，间距≤50mm，线路采用防水电缆连接，接线处做绝缘密封处理”。白天红色字体，晚上发白光。尺寸：1\*0.85米 | 个 | 13 |  |
| 7.C25钢筋水泥墩8个，尺寸：600\*600\*600mm | 个 | 8 |  |
| 8.304不锈钢户外防水电箱，63A漏电开关1个，定时器1个。 | 套 | 1 |  |
| 9.ZC-RVV4\*3黑色护套线纯铜户外三相防水三芯电缆线国标 | m | 100 |  |
| 10.RVV1.5\*2电线国标电缆线 | m | 400 |  |
| 11.LED防水开关电源24v400W | 个 | 13 |  |

 |

 |

|  |
| --- |
| **▲四、商务要求** |
| **序号** | **商务条款** | **商务要求** |
| 1 | 报价要求 | 报价必须包括完成本次项目所产生的所有费用，税金等一切相关费用。 |
| 2 | **合同签订时间** | 自成交通知书发布之日起5日内签订完毕。 |
| 3 | 提交服务成果时间 | 服务期满无任何问题之后 |
| 4 | 提交服务成果地点 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 5 | **付款方式** | 合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%作为预付款，完成改造装饰项目并验收通过后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%尾款，成交供应商须按照采购人的要求开具发票。 |
| 6 | ▲其它要求 | 1.本项目必须与采购人 （即广西中医药大学第一附属医院） 合作， 项目执行须在采购人监督指导下开展， 接受采购人对任何项目工作的指导参与。2.竞标人应针对本项目提供包括总体策划人员配置实施执行及服务承诺内容在内的具体方案，以上内容均将作为评委评分依据。 |
| 7 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉 。如果第三方提出侵权指控， 成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用 。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料 。项目完成， 成品版权归采购人所有， 未经采购人授权， 成交人不得使用此项目的任何素材用于其它商业行为。 |
| 8 | 成果归属 | 项目成果归采购人所有 |