广西中医药大学第一附属医院

采购需求

1. 项目名称：锶-90密封放射源
2. 拟采购数量：1台
3. 主要技术参数：

1. 形态：方形锶-90密封放射源

2. 活度：40mCi（1.48E+9Bq）

3. 手柄长：约40cm

4. 防护罐铅当量：25mmPb

5. 均匀度：Sr-90 ≥ 97%

6.Sr-90含量：≥99.5%

7.放射源质量控制依据：ISO9978：1992(E)