广西中医药大学第一附属医院

采购需求

**项目名称： 全自动蜡疗系统**

**拟采购数量：1套**

**技术参数及要求：**

 全自动蜡疗系统（以下简称蜡疗仪）由熔蜡箱及加热系统、恒温箱及加热系统、放蜡系统、蜡及蜡盘、控制系统及全自动蜡疗系统软件（V1）组成。1、熔蜡箱容积：78L；2、蜡盘数：16盘；3、\*性能指标要求：具有最高工作温度、升温时间、温度波动度、温度均匀度、恒温箱由最高温度降至室温的时间、温度指示误差等功能。4、\*熔蜡箱功能：熔蜡时间控制、放蜡时间控制、消毒功能（高温+紫外线）、自动清洗/换水功能、显示功能、溶蜡箱独立加热功能。5、\*恒温箱功能：制饼时间控制、冷却模式选择、排堵功能、制饼模式选择、蜡盘选择。6、\*预约制饼功能：参数设置、系统设置、休假日期设置、提示保护功能（超温、温度探头故障）。7、电源电压：AC220V，50Hz；8、输入功率：3900W；9、质量保证及售后服务10、设备保修期为24个月，保修期内免费更换零配件及工时费。