附件一

放射设备全维保服务采购需求

1. 项目内容：
2. 西门子核磁共振（MAGNETOM Verio 3.0T）1台，全

维保服务（包括：常规备件、工作站、线圈、冷头、液氦、液氦机、外水冷机、磁体等）。西门子DSA（ Artis Zeego III）1台，全维保服务（包括：机架、球管、平板、工作站等）。

1. CT (GE 宝石Discovery CT 750HD) 1台。全维保

服务（包括：球管、探测器、工作站等）。

二、项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区

三、 服务时间：三年

四、服务要求：

1、每年度定期校准和至少四次保养，更换易损耗件。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、服务响应时间：(24X7)服务，周一至周日，每天24小时。一个小时内响应，二十四小时到项目现场。

3、所更换的备件必须是原厂认证合格的零配件(需原厂或总经销商提供书面证明),满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

4、保修期内每台设备的每年开机率≥95％。