附件一

16排CT设备维保服务采购需求

1. 项目内容： CT (16排GE brightspeed) 一台维保

服务（包括：探测器、工作站等,不包括球管。）

二、项目实施地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区

三、服务时间：一年

四、服务要求：

1、每年度定期校准和至少四次保养，更换易损耗件。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

2、服务响应时间：(24X7)服务，周一至周日，每天24小时。一个小时内响应，二十四小时到项目现场。

3、所更换的备件必须是原厂合格的零配件,满足设备运行要求,不会给设备带来危害。备件必须是未拆封原装备件。

4、保修期内设备的每年开机率≥95％。