附件6

设备名称: 深层肌肉刺激仪

数量：壹台

设备主要技术参数：

通过高频振动，刺激肌肉、肌腱、关节囊内各种感受器，能够起到活跃细胞，降低肌源性疼痛，提高痛阈，促进血液循环与淋巴回流，加快组织修复与生长，改善本体感觉障碍，松解疤痕组织，减少乳酸堆积，缓解机体疲劳等功效。

深层肌肉刺激仪-磁振热医疗版，具有特制磁疗按摩头，通过的震动轻重、按摩经络的顺逆方向和刺激时间的长短以及治疗部位的选择相结合，对组织产生补泻作用，疏通全身经气，调解阴阳平衡。

●北极（N极）磁疗按摩头：补法作用，顺推按摩，产生缓和、轻微的连续刺激肌肉，比如捏脊法自下而上能培元气、通经络、和脏腑，具有强身健体的功能；逆时针按摩腹部，补法，则可使胃肠的消化功能增强，起到健脾和胃的作用。

●南极（S极）磁疗按摩头：泻法作用，逆推按摩，产生急速、较重且时间较短的刺激，比如推脊柱穴从上至下，有清热的功效；顺时针方向按摩腹部，泻法，有明显的通便作用等。

技术参数

1、高频率，高静音，高转速马达；

2、电池容量（2600mAh，62.4Wh）；

3、功率（62.4Wh，±10%）；

4、速度档位：400~4500rpm连续可调，点动按键（“+”“-”）电机速度步进100rpm；长按按键（“+”“-”）电机速度步进10rpm。

\*5、按摩头（25 种）；

6、显示方式：液晶显示。

7、振动幅度：振动幅度：≥6mm，允差±1mm；

8、充电器类型：DC插口；

9、电机过载保护：有；

采用高能锂电池；智能芯片，AI智控，智能控制治疗时间，到时自动断电；多挡位变速调节，搭配25种按摩头，满足不同

按摩需求；人性化设计的治疗手柄，省时省力。

适应症：主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。