**广西中医药要大学第一附属医院**

**采购需求**

1. **项目名称**：康复医院项目国家中医药传承创新中心楼工程检测服务

**二、项目概况：**

根据初步设计批复，新建国家中医药传承创新中心楼工程，总建筑面积为41760.96平方米；其中，地上建筑面积30781.32平方米，主要设置研究型门诊医技用房、住院病房(209床)、科研用房；地下室建筑面积10979.64平方米，主要设置地下停车库及设备用房等。主要建设内容包括建筑工程、装饰装修工程(含特殊装修)、给排水工程、电气工程、空调通风工程消防工程、智能化工程、信息中心、医疗气体工程，配套建设总平水电、智能化、道路、铺装、绿化景观、围墙、大门、夜景亮化等室外工程，初步设计概算建安工程费约30000万元。

本采购检测服务为确保国家中医药传承创新中心楼工程规范施工和验收合格，按规范规定所需进行的工程检验试验服务。由竞标人根据初步设计批复的建筑规模和建设内容，按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协〔2022〕13号文）下浮率报价。

**三、技术商务要求：**

1.技术要求

（1）项目规模及工作量：新建国家中医药传承创新中心楼工程，总建筑面积为41760.96平方米；其中，地上建筑面积30781.32平方米，主要设置研究型门诊医技用房、住院病房(209床)、科研用房；地下室建筑面积10979.64平方米，主要设置地下停车库及设备用房等。主要建设内容包括：建筑工程、装饰装修工程(含特殊装修)、给排水工程、电气工程、空调通风工程消防工程、智能化工程、信息中心、医疗气体工程，配套建设总平水电、智能化、道路、铺装、绿化景观、围墙、大门、夜景亮化等室外工程。建安工程费约30000万元。

（2）检测服务范围：国家中医药传承创新中心楼工程施工检测服务，具体工作内容（包括且不限于以下内容）：本招标项目检测服务包括以下内容：专项检测项目：主体结构工程现场检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测、室内环境检测、建筑物附属设备安装工程检测见证取样检测：水泥物理力学性能检验、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验、砂、石常规检验、混凝土、砂浆检验、墙体材料检验、简易土工检验、混凝土外加剂、掺合料检验 、防水材料检验、沥青、沥青混合料检验、建筑装饰材料（陶瓷砖、漆、涂料、玻璃、石材）性能检验、建筑节能检测其他检测：路基路面检测、土壤放射性检测、防雷检测、消防检测、基坑监测、基坑支护、沉降观测、人防检测、市政道路现场检测、绿色建筑检测。桩基暂定243根。

（3）质量标准：工程检测质量符合按国家、省、市现行规范、标准和委托单位要求的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对招标人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚标准。

（4）竞标人的资格要求：

Ⅰ.取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，且资质证书具有：见证取样检测、主体结构工程现场、检测、地基基础工程检测、建筑幕墙工程检测、室内环境检测、建筑物附属设备安装工程检测等资质范围。

Ⅱ.具备省级及以上质量技术监督部门或市场监督管理部门或其他政府主管机构颁发的检验检测机构资质认定证书，且资质认定证书附表内容须满足本次市场询价范围的要求。

2.商务要求

（1）报价方式：《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协〔2022〕13号文）计算检测费基准价，按下浮率报价。

（2）报价的其他要求：供应商自行考虑但不限于实施和完成服务任务的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

（3）服务期限：自委托人通知检测服务进场之日始起至完成合同检测内容并工程竣工验收合格之日止。

（4）付款方式：检测服务费按季度支付，支付限额按已核定的完成检测量价的80%计算支付检测服务报酬，每次支付前检测人先提供发票。