**一、供应商资格要求参数**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款内容** | **具体要求** |
| 1 | **资格证明文件组成** | 1.营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）  2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（**除自然人竞标外必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）  3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（**委托时必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）  4.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年1月至首次响应文件提交截止时间内连续6个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）  5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为2024年1月至首次响应文件提交截止时间内连续6个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）  6.供应商近期财务状况报表复印件**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**  7.供应商直接控股股东信息表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  8.供应商直接管理关系信息表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**  9.声明函；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  10.知识产权合规性声明；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**  11.供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书  12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**  13.供应商须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**  14.无串通竞标行为的承诺函；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  15.本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。  16.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；  **注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 2 | **商务文件组成** | 1.商务条款偏离表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）  2.供应商类似业绩证明文件（如有，必须提供）  3.供应商认为需要提供的其他有关资料。  **注：**  **1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。**  **2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| **技术文件组成** | 1.报价函表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）  2.整体实施方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）  3.整体设计效果图方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）  4.实施团队人员（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）  5.质量管理和控制、施工安全承诺、服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）  6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有，请提供）  7.供应商认为需要提供的其他有关资料。  **注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 3 | **报价文件组成** | 1.报价函；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**  2.报价表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**） |

**二、采购项目需求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | ▲服务内容及技术需求 |
| **东葛院区庭院及办公楼一楼长廊文化建设升级改造项目** | 本项目采购内容为“医院东葛院区庭院及办公楼一楼长廊文化建设升级改造项目”，具体内容如下：  **一、改造装饰时间**  2025年3月-6月  **二、改造装饰地点**  地点：广西中医药大学第一附属医院东葛院区  ▲**三、提升改造内容需求**  1.由供应商提供东葛院区庭院及办公楼一楼长廊文化建设升级改造的整体设计效果图方案，经采购人审核确认后全程由供应商组织实施执行。  2.供应商实施团队要求有文化建设或改造的经验、专业设计师等园林以及室内3D设计方面的资质，团队人员至少6人，其中要求团队内须具有高级平面或园林以及室内3D设计师4名、二级建造师1名，电工1名，**必须提供设计师、二级建造师电工的技术资格证明及其响应截止时间前6个月内，供应商为其缴纳的任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。**  3.文化建设升级改造内容包含有：庭院景观排水系统及定时淋植花系统、庭院景观种植花圃、庭院景观地面基础建设、不锈钢字、雕像和凉亭翻新改造、坐凳及中医元素装饰造型作品、庭院景观灯光照明布置及安装、庭院音响系统布置及安装、中医文化宣传栏制作、门诊2号楼科室标识牌、医技楼门头翻新改造、门诊1号楼院内门头翻新改造、门诊1号楼院内门口绿化种植造型改造、门诊1号楼至住院部北楼人行通道铺设、门诊1号楼至住院部北楼人行通道箱种植花铺、中式凉亭换琉璃瓦、拆除宣传栏板报地面瓷砖、宣传栏板报地面新铺贴瓷砖、停车场车位地面原有透水砖修补、长廊包柱子做造型、长廊大理石门套、长廊墙面贴饰造型、中医文化造型宣传栏、实木装饰窗套、灯槽、天花吊顶造型、电路布置安装、天花漏水处理、中医文化宣传画面、中医文化装饰画、休息凳椅定制、长廊绿植摆设、行人安全围档花箱、施工材料运输搬运等；  4具体详细参数如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ▲庭院内容及技术需求详细参数 | | | | | | 内容名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 项 | 1 | | 庭院景观排水系统及定时供水淋植系统 |  | 项 | 1 | 景庭院景观排水系统及定时供水淋植系统 | | 庭院景观种植花圃 |  | 项 | 1 | 新制作花园花圃，砌花圃草地围边，种植绿化（详见施工图），绿植搭配如：红继木，黄素梅，福建茶等等， | | 庭院景观地面基础建设 |  | ㎡ | 200 | (1)中医一附院主体造型基础砌筑（详见施工图）。 （2）花园路面广场型基建设硬化。 (3）防滑砖石铺贴（详见施工图）。 | | 不锈钢字 |  | 项 | 1 | 中医一附院主题不锈钢字。 | | 雕像和凉亭翻新改造 |  | 项 | 1 | （1）张仲景雕像抛光处理，基座石材铲除铺贴新石材。 （2）凉亭翻新处理，铲除地面瓷砖，铺贴新瓷砖。 | | 坐凳及中医元素装饰造型作品 |  | 项 | 1 | （1）弧形坐凳。（2）文化展示装饰书本。（3）篆刻石墩。（4）景观石。。 | | 庭院景观灯光照明布置及安装 |  | ㎡ | 200 | 灯光照明布置及安装（详见施工图）。 | | 庭院音响系统布置及安装 |  | 项 | 1 | 音响系统布置及安装（详见施工图）。 | | 中医文化宣传栏制作 |  | 米 | 30 | 拆除旧板报宣传栏，制作新板报宣传栏。 | | 门诊2号楼科室标识牌 |  | ㎡ | 24 | 拆除门诊2号楼旧指示牌，制作新指示牌。 | | 医技楼门头翻新改造 |  | 项 | 1 | 医技楼门头翻新。 | | 门诊1号楼院内门头翻新改造 |  | 项 | 1 | 门诊1号楼门头翻新。 | | 门诊1号楼院内门口绿化种植造型改造 |  | 项 | 1 | 门诊1号楼院内门口绿化种植造型改造 | | 门诊1号楼至住院部北楼人行通道铺设 |  | 米 | 12 | 门诊1号楼至住院部北楼人行通道路面铺设 | | 门诊1号楼至住院部北楼人行通道箱种植花铺 |  | 米 | 22 | 门诊1号楼至住院部北楼人行通道花箱 | | 立体停车场外墙绿植 |  | 米2 | 125 | 立体停车场外墙面绿植。 | | 中式凉亭换琉璃瓦 |  | 项 | 1 | 拆除原有琉璃瓦 购买新的琉璃瓦 搭架 保险 安装 搬运 | | 拆除宣传栏板报地面瓷砖 |  | 米2 | 89 | 拆除就瓷砖，清运到垃圾场。 | | 宣传栏板报地面新铺贴瓷砖 |  | 米2 | 89 | 广东佛山外墙砖，海螺水泥，黄沙，瓷砖胶，铺贴人工。 | | 停车场车位地面原有透水砖修补 |  | 项 | 1 | 待定 | | 施工材料运输搬运 |  | 项 | 1 |  | | ▲办公楼一楼长廊内容及技术需求详细参数 | | | | | | 内容名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 项 | | 拆除玻璃窗花格墙面装饰 |  | 项 | 1 | 拆除玻璃窗花格，拆除墙面瓷砖装饰物，拆除柱子装饰，拆除垃圾清运。 | | 长廊包柱子做造型 |  | ㎡ | 72 | 包柱子做造型（详见施工图）。 | | 长廊大理石门套 |  | m | 10.8 | 大理石门套（详见施工图）。 | | 长廊墙面贴饰造型 |  | ㎡ | 85 | 墙面贴饰造型（详见施工图）。 | | 中医文化造型宣传栏 |  | ㎡ | 16.5 | 墙面造型板报宣传栏（详见施工图）。 | | 实木装饰窗套 |  | m | 80 | 木饰面造型窗套（详见施工图）。 | | 窗套灯槽 |  | m | 28 | 窗套灯槽（详见施工图）。 | | 天花吊顶造型 |  | ㎡ | 112 | 天花吊顶造型 | | 电路布置安装 |  | ㎡ | 112 | （1）电路布置。（2）灯具及安装。（3）开关面板及安装。 | | 天花漏水处理 |  | 项 | 1 | 天花漏水处理。 | | 中医文化宣传画面 |  | ㎡ | 25 | 中医文化宣传画面 | | 中医文化装饰画 |  | 副 | 14 | 中医文化装饰画 | | 休息凳椅定制 |  | 张 | 4 | 休息凳椅定制 | | 长廊绿植摆设 |  | 项 | 1 | 长廊绿植摆设 | | 行人安全围档花箱 |  | 米 | 13 |  | | 施工材料运输搬运 |  | 项 | 1 |  | | 施工卫生清理 |  | 项 | 1 |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **▲四、商务要求** | | |
| **序号** | **商务条款** | **商务要求** |
| 1 | 报价要求 | 报价必须包括完成本次本次中庭景观提升改造所产生的所有费用，税金等一切相关费用。 |
| 2 | **合同签订时间** | 自成交通知书发布之日起5日内签订完毕。 |
| 3 | 提交服务成果时间 | 服务期满无任何问题之后 |
| 4 | 提交服务成果地点 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 5 | **付款方式** | 合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款，完成改造装饰项目并验收通过后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的70%尾款，成交供应商须按照采购人的要求开具发票。 |
| 6 | ▲其它要求 | 1.本项目必须与采购人 （即广西中医药大学第一附属医院） 合作， 项目执行须在采购人监督指导下开展， 接受采购人对任何项目工作的指导参与。  2.竞标人应针对本项目提供包括总体策划人员配置实施执行及服务承诺内容在内的具体方案，以上内容均将作为评委评分依据。 |
| 7 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉 。如果第三方提出侵权指控， 成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用 。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料 。项目完成， 成品版权归采购人所有， 未经采购人授权， 成交人不得使用此项目的任何素材用于其它商业行为。 |
| 8 | 成果归属 | 项目成果归采购人所有 |