**一、供应商资格要求参数**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款内容** | **具体要求** |
| 1 | **资格证明文件组成** | 1.营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（**除自然人竞标外必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（**委托时必须提供并盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）4.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2024年1月至首次响应文件提交截止时间内连续6个月依法缴纳税收的凭据复印件，依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）5.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提供税款所属时期或缴费起始时间为2024年1月至首次响应文件提交截止时间内连续6个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理**）6.供应商近期财务状况报表复印件**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**7.供应商直接控股股东信息表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）8.供应商直接管理关系信息表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**9.声明函；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）10.知识产权合规性声明；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**11.供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**13.供应商须提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)等网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的查询记录截图。**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**14.无串通竞标行为的承诺函；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）15.本项目为专门面向小微企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。16.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；**注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 2 | **商务文件组成** | 1.商务条款偏离表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**）2.供应商类似业绩证明文件（如有，必须提供）3.供应商认为需要提供的其他有关资料。**注：** **1.委托时法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。****2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| **技术文件组成** | 1.报价函表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.整体实施方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.整体设计效果图方案（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）4.实施团队人员（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）5.质量管理和控制、施工安全承诺、服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；（如有，请提供） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 **注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。** |
| 3 | **报价文件组成** | 1.报价函；**（必须提供，否则响应文件作无效处理）**2.报价表；（**必须提供，否则响应文件作无效处理**） |

**二、采购项目需求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | ▲服务内容及技术需求 |
| **仙葫院区国医大师馆文化建设升级改造项目** | 本项目采购内容为“医院仙葫院区国医大师馆文化建设升级改造项目”，具体内容如下： **一、改造装饰时间** 2025年5月-6月 **二、改造装饰地点** 地点：广西中医药大学第一附属医院仙葫院区门诊3楼壮医针灸科门诊▲**三、提升改造内容需求** 1.由供应商提供仙葫院区国医大师馆文化建设升级改造项目的整体设计效果图方案，经采购人审核确认后全程由供应商组织实施执行。2.供应商实施团队要求有文化建设或装饰改造的经验、专业的平面或装饰设计师，团队人员至少6人，其中要求团队内须具有项目负责人1名、高级平面设计师1名、高级装饰设计师1名、电工1名、木工1名、安全保障人员1名，必须提供设计师、电工、木工、安全员的技术资格证明及其响应截止时间前6个月内，供应商为其缴纳的任意1个月的社保缴费证明记录复印件加盖供应商电子签章。3.文化建设升级改造内容包含有：橡木壮医壮锦风格门头，中式风格展示柜内嵌LED灯带筒灯玻璃柜门、橡木壮医壮锦风格展示墙、格栅造型墙、吊顶橡木雕刻边条、国医大师馆主题墙不锈钢发光字、定制莲花墙布、内嵌LED灯带等。4.具体详细参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲内容及技术需求详细参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 材料结构及工艺说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 入门门头 | 实木雕刻烤漆牌匾，1600\*800mm。 | m2 | 1.28 |  |
| 实木烤漆门框主立柱，100\*200mm。 | m | 23.45 |  |
| 实木烤漆门框副立柱，60\*60mm。 | m | 32 |  |
| 实木烤漆门框横柱，60\*200mm。 | m | 37.12 |  |
| 实木烤漆花格，厚20mm。 | m2 | 6.44 |  |
| 实木烤漆浮雕装饰扁，厚20mm。 | m2 | 3.96 |  |
| 实木烤漆内容框架 | m2 | 7.68 |  |
| 精工不锈钢烤漆字，约17mm/个 | 个 | 5 |  |
| 2 | 入门右边 | 实木烤漆主框架立柱，100\*200mm。 | m | 9.16 |  |
| 实木烤漆门框副立柱，60\*60\*mm。 | m | 3.8 |  |
| 实木烤漆内容框架 | m2 | 7.89 |  |
| 实木烤漆花格，厚20mm。 | m2 | 0.82 |  |
| 实木烤漆浮雕装饰扁，厚20mm。 | m2 | 0.91 |  |
| 3 | 造型展示柜 | 18mm厚多层免漆板，9mm背板，LED灯带，筒灯，玻璃推拉门 | m2 | 9.66 |  |
| 4 | 格栅造型 | 科技水曲柳实木 | m2 | 18.47 |  |
| 5 | 走廊国医大师馆 | 实木烤漆雕刻线条，夹板加石膏板打底，定制墙布，LED灯带，发光字 | m2 | 6.08 |  |
| 2 | 电梯口 | 实木烤漆主框架立柱，100\*200mm。 | m | 9.16 |  |
| 实木烤漆门框副立柱，60\*60\*mm。 | m | 3.8 |  |
| 实木烤漆内容框架 | m2 | 7.89 |  |
| 实木烤漆花格，厚20mm。 | m2 | 0.82 |  |
| 实木烤漆浮雕装饰扁，厚20mm。 | m2 | 0.91 |  |
| 6 | 吊顶线条 | 实木烤漆雕刻线条，15\*100 | m | 68.45 |  |

 |

 |

|  |
| --- |
| **▲四、商务要求** |
| **序号** | **商务条款** | **商务要求** |
| 1 | 报价要求 | 报价必须包括完成本次文化建设升级改造所产生的所有费用，税金等一切相关费用。 |
| 2 | **合同签订时间** | 自成交通知书发布之日起5日内签订完毕。 |
| 3 | 提交服务成果时间 | 服务期满无任何问题之后 |
| 4 | 提交服务成果地点 | 广西中医药大学第一附属医院 |
| 5 | **付款方式** | 合同签订后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的40%作为预付款，完成改造装饰项目并验收通过后10个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额的60%尾款，成交供应商须按照采购人的要求开具发票。 |
| 6 | ▲其它要求 | 1.本项目必须与采购人 （即广西中医药大学第一附属医院） 合作， 项目执行须在采购人监督指导下开展， 接受采购人对任何项目工作的指导参与。2.竞标人应针对本项目提供包括总体策划人员配置实施执行及服务承诺内容在内的具体方案，以上内容均将作为评委评分依据。 |
| 7 | 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉 。如果第三方提出侵权指控， 成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用 。供应商在响应文件中提供承诺或证明材料 。项目完成， 成品版权归采购人所有， 未经采购人授权， 成交人不得使用此项目的任何素材用于其它商业行为。 |
| 8 | 成果归属 | 项目成果归采购人所有 |