广西中医药大学第一附属医院

采购需求

1. **项目名称：****口腔全景CT传感器**
2. **拟采购数量： 1台**
3. **技术参数及要求：**

1、有效敏感区尺寸：223X6mm

2、主屏幕：＞0.5mmPb

3、像素尺寸：≥100um

4、传感器技术：COMS

5、闪烁器的材料和类型：碘化铯直接沉淀

6、传感器基体尺寸：2232X60

7、灰阶：14bit

8、网络连接：千兆以太网

9、可与全景互换使用

**10、可拍摄全景、咬合、齿列、上颌窦、TMJ、头影测量**