广西中医药大学第一附属医院

设备维修需求参数

**设备名称： 激光共聚焦显微镜**

**数量：1套**

**维修参数及要求：**

针对于激光共聚焦显微镜型号：FV31-SU-P(机身编号：7B86760)维修配件要求：

1、维修所需配件应为全新配件，非拆机件、翻新件等,需提供配件订购合同、销售单等证明材料。

2、为了保证配件与主机型号的匹配性，维修更换的配件必须与原激光共聚焦显微镜主机同品牌。

3、维修人员应有厂家出具的维修资质文件，同时配件费用包含上门安装调试等服务费用。

4、配件质保时间6个月（自验收之日起），若所更换配件6个月内再次损坏，维修单位负责更换，不得重复收取费用。

5、AOTF专用驱动器满足功能：驱动声光耦合光束分光器，用以控制激光器，可实现连续调节激光强度、高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的感兴趣区域成像、荧光漂白后恢复等实验应用；可通过仪器配套系统软件调节激光强度，调节范围：0.1%-100%，最小调节步进精度≤0.01%。

6、维修后需经部门相关负责人使用，确认仪器修复正常后方可验收。